(Dieser Text liest sich am besten mit Wordpad o.ä.)
......................................................
       Gamma-Toolbox	Version 3.30 Deutsch
......................................................
_______________________________________________
Author : Dipl.Ing(FH) Fritz Heckmann
         HSV-Datentechnik Mannheim
         f.heckmann@hsv-datentechnik.de 
_______________________________________________
------------------------
Ausgabe-Datum 26.01.2004
------------------------
Sprache :   Deutsch
----------------------------
Betriebssysteme : Win 32-bit
----------------------------
Installations-Datei (selbst entpackende zip-Datei) :
Inst_D_Gamma_330.exe (Archiv-Datei)
_______________________________________________
-----------------------------------------------

Datei-Liste :
-------------
Diese Dateien sind zur Benutzung des Programmes notwendig :
borlndmm.dll
cc3260mt.dll
Supercom.dll
cg32.dll
GammaTool.exe  (Version 3.30)
und befinden sich u.a. in der o.a. Archivdatei.
-------------------------------------------------

Handbuch :
----------
Auf der CD befinden sich sprachlich unterschiedliche
Handbücher. Diese können unter Benutzung des frei
erhältlichen "Acrobat-Reader's" gelesen und gedruckt
werden.(.pdf-Dateien). Der Acrobat-Reader kann im Internet
unter www.acrobat.de heruntergeladen werden.
-------------------------------------------------

Autostart der Installation :
----------------------------
Falls der Autostart von CDs an Ihrem CD-Laufwerk
abgeschaltet sein sollte, wird die Installations-
Routine nicht automatisch starten, nachdem Sie die
Gamma-Scout Toolbox CD in Ihr Laufwerk eingelegt haben.

In diesem Falle benutzen Sie bitte 
die 'manuelle' Installation :
-----------------------------
0. Bitte laden Sie sich die neueste Version der Datei
   Inst_D_Gamma_330.exe von unserer Homepage
   oder benutzen Sie die Datei auf der mitgelieferten CD.

1. Kopieren Sie diese Datei in einen, von Ihnen beliebig
   angelegten Ordner (z.Bsp. C:\Gamma330) 

2. Klicken Sie innerhalb des (c)Windows-Datei-Explorers
   bitte doppelt auf die Datei. Ein Fenster erscheint
   mit der Abfrage, wohin die notwendigen Dateien zur 
   Benutzung des Programms entpackt werden sollen.
   Sie können denselben Ordner wie unter Pkt.1
   erwähnt angeben.
  
3. Nach dem Entpackvorgang stellen Sie bitte sicher,
   dass die oben, unter Datei-Liste angegebenen
   Dateien sich in diesem Ordner befinden. 

4. Starten Sie das Programm durch Doppelklick
   auf die Datei 'GammaTool.exe'.
   Wählen Sie Ihre Kommunikationsschnittstelle
   (COM-Port), lesen Sie die Daten aus Ihrem 
   Gamma-Scout aus, berechnen Sie die ausgelesenen
   Daten und schauen Sie sich die Möglichkeiten der
   grafischen Darstellung dieser im Programm an. 
        
-------------------------------------------------------
Änderungen in 'letzter Minute' zu dieser Version :
*  (keine)
-------------------------------------------------------

Sollten Sie Probleme mit der Software oder dem Handling
haben, so kontaktieren Sie uns bitte per e-mail unter :
gamma-sw@hsv-datentechnik.de

Bitte geben Sie in der e-mail eine kurze Beschreibung
der Problemstellung, senden Sie einen Screenshot des 
Hersteller-Info-Fensters und falls vorhanden, eine Kopie 
der .cgl-Datei welche Sie im Ordner vorfinden.
Das erleichtert uns Ihnen schnell zu helfen.  

-------------------------------------------------------
Mannheim, Deutschland   Januar 2004      Fritz Heckmann
-------------------------------------------------------
                                                     